|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The approximate placement of drums in vehicles | | | | | | | | |
| **Drum number** | **Covered rail car 63,0 t.** | **Universal containers** | | **Automobile transport** | | | | |
| 5tons | 3tons | 8,0 t. (length 5,4m, width 2,2m) | 10,0 t. (length 6,4m, width 2,2 m.) | 14,0 t. (length 9,8m, width 2,2m) | 20,0 t. eurotruck semitrailer (length 13,5m, width 2,3 m) | 20,0 t. ordinary semitrailer (length 11,0m, width 2,2m) |
| Quantity, pieces | | | | | | | | |
| 8а | 80 | 8 | 3 | 24 | 32 | 44 | 64 | 52 |
| 10 | 50 | 6 | 2 | 15 | 18 | 27 | 39 | 33 |
| 12 | 42 | 6 | 2 | 12 | 15 | 21 | 33 | 27 |
| 14 | 27 | 3 | 1 | 7 | 8 | 12 | 18 | 15 |
| 18 | 14 | 1 | 1 | 6 | 7 | 10 | 14 | 12 |
| 20 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |