|  |
| --- |
| Dimensions and weight of wooden drums |
| Drum number | DFlange diameter**,** mm | Dl barrel diameter, mm | D shaft hole diameter, mm | L barrel length, mm | S flange length, mm | L1 fastening screw length | Weight with covering, кг |
| 8а | 800 | 450 | 50 | 400 | 38 | 505 | 51 |
| 10 | 1000 | 545 | 50 | 500 | 50 | 630 | 56 |
| 12 | 1220 | 650 | 70 | 500 | 50 | 630 | 132 |
| 14 | 1400 | 750 | 70 | 725 | 50 | 855 | 217 |
| 18а | 1800 | 900 | 80 | 900 | 80 | 1122 | 494 |